InS_StArT
LANZENET.COM
1.0
^Novell/Excelan LANZENET Ethernet,LANZENET.COM,IE0
?Please select the options that match your board's jumper settings.
!RIE0(INT)Hardware Interrupt
2
3
4
5
6
7
@9
!RIE0(PORT)Base I/O Port
300
308
@310
318
320
328
330
!RIE0(MEM)Base Memory
A0000
@D0000
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Frame Type
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@ETHERNET_802.2
ETHERNET_802.3
ETHERNET_II
ETHERNET_SNAP
InS_EnD
