[ver]
	4
[files]
[charset]
	82
	ANSI (Windows, IBM CP 1252)
[revisions]
	0
[recfile]
	D:\AMI\DOCS\STMNT91.DAT
	D:\AMI\DOCS\STMNTMRG.SAM
	1
	1
	3
	12
	1440
	1440
[prn]
	HP LaserJet III
[port]
	LPT1:
[lang]
	1
[desc]
	HP Laserjet III Barcode Envelope - designed for manual center feed.
	
	
	
	
	714961870
	1
	714961693
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	1
[fopts]
	0
	1
	0
	0
[lnopts]
	2
	Body Text
	1
[docopts]
	5
	2
[GramStyle]
	
[tag]
	Body Text
	2
	[fnt]
		Times New Roman
		240
		0
		49152
	[algn]
		1
		1
		0
		0
		0
	[spc]
		17
		273
		1
		0
		0
		1
		100
	[brk]
		4
	[line]
		8
		0
		1
		0
		1
		1
		1
		10
		10
		1
	[spec]
		0
		0
		
		0
		1
		1
		0
		0
		0
		0
	[nfmt]
		272
		1
		2
		.
		,
		$
	Body Text
	0
	0
[tag]
	barcode
	3
	[fnt]
		PostalBarCode
		200
		0
		49152
	[algn]
		1
		1
		0
		0
		0
	[spc]
		17
		273
		1
		0
		0
		1
		100
	[brk]
		4
	[line]
		8
		0
		1
		0
		1
		1
		1
		10
		10
		1
	[spec]
		0
		0
		
		0
		1
		1
		0
		0
		0
		0
	[nfmt]
		272
		1
		2
		.
		,
		$
	barcode
	0
	0
[lay]
	Standard
	903
	[rght]
		12240
		15840
		1
		8640
		4320
		1
		6480
		3600
		2
		1
		0
		1
		0
		2
		1
		8640
		12240
		3
		1
		715
		1
		1440
		1
		2880
	[hrght]
	[lyfrm]
		1
		11208
		0
		0
		15840
		6480
		0
		1
		3
		1 0 0 0 0 0 0
		0
		0
		1
	[frmlay]
		6480
		15840
		1
		2880
		1440
		1
		3600
		7200
		0
		1
		0
		1
		1
		0
		1
		2880
		8640
		0
	[txt]

>
	[frght]
	[lyfrm]
		1
		13256
		0
		7920
		15840
		12240
		0
		1
		3
		1 0 0 0 0 0 0
		0
		0
		2
	[frmlay]
		12240
		15840
		1
		10440
		3420
		1
		8370
		720
		0
		1
		0
		1
		1
		0
		1
		10440
		15120
		0
	[txt]
@barcode@<+@><:I0,0,0,0>

>
[elay]
[edoc]
<:#284,3600>

>

[Embedded]
00001923
