/******************************************************************************
*                               bands.def
*
*                     a part of the WaveGazer Program
*                       written by Andreas Meister
*                              16 Jun 1993
*       see chapter 12 of the users guide on how to define you own bands
*******************************************************************************/

#bdorcl start   stop    chstep  chnr    scstep  name
cl      Domestic
bd      150     280     3       *       *       Longwave
bd      520     1620    9       *       *       Mediumwave
bd      520     1000    9       *       *       MW_1
bd      1000    1620    9       *       *       MW_2
cl      International
bd      5950    6200    5       *       *       49_meter
bd      7100    7300    5       *       *       41_meter
bd      9500    9905    5       *       *       31_meter
bd      11650   12050   5       *       *       25_meter
bd      13600   13800   5       *       *       22_meter
bd      15100   15600   5       *       *       19_meter
bd      17550   17900   5       *       *       16_meter
bd      21450   21850   5       *       *       13_meter
bd      25600   26100   5       *       *       11_meter
cl      Tropical
bd      2300    2495    *       *       *       120_meter
bd      3200    3400    *       *       *       90_meter
bd      3900    4000    5       *       *       75_meter
bd      4750    5060    *       *       *       60_meter
cl      Amateur
bd      1800    1900    *       *       *       180_meter
bd      3500    3800    *       *       *       80_meter        
bd      7000    7100    *       *       *       40_meter            
bd      10100   10150   *       *       *       30_meter       
bd      14000   14250   *       *       *       20_meter
bd      18068   18168   *       *       *       17_meter
bd      21000   21450   *       *       *       15_meter        
bd      24890   24990   *       *       *       12_meter        
bd      28000   29700   *       *       *       10_meter        
cl      MMS_Telephony
bd      4062    4146    3       400     200     4_MHz
bd      6197    6224    3       600     50      6_MHz
bd      8192    8294    3       800     200     8_MHz
bd      12227   12353   3       1200    250     12_MHz
bd      16357   16528   3       1600    500     16_MHz
bd      18777   18825   3       1800    100     18_MHz
bd      21997   22159   3       2200    200     22_MHz
bd      25067   25100   3       2500    100     25_MHz   
cl      Coast_Telephony
bd      4348    4438    3       400     200     4_MHz
bd      6498    6525    3       600     50      6_MHz
bd      8704    8815    3       800     200     8_MHz
bd      13074   13200   3       1200    250     12_MHz
bd      17239   17410   3       1600    500     16_MHz
bd      19752   19800   3       1800    100     18_MHz
bd      22693   22855   3       2200    200     22_MHz
bd      26142   26157   3       2500    100     25_MHz   
