Alps P2000,P2400C (Mode FX-85)
\027@
\018
\015
\027p\000
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Alps P2400C (Mode IBM)
\255
\018
\015
\027p\000
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Apple Imagewrite II
\027c
\027N
\027q

\027a1
\027a2
\248
\039
Apple Imagewriter LQ
\027c
\027N
\027a

\027a1
\027a3
\248
\039
Brother HR-15, HR-35
\027\013P\027X
\027\031\013
\027\031\009
\027Q 
\027&
\027W
\248
\039
Brother M-1509 mode 1
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027F
\027E
\248
\039
Brother M-1509 mode 2

\018
\015
\027p\000 
\027F
\027E
\248
\039
Brother Twinwriter 5 mode DP
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027F
\027E
\248
\039
Brother Twinwriter 5 mode WP
\027\013P
\027\031\013
\027\031\009
\027Q 
\027&
\027W
\248
\039
C.ITOH 8510B                

\027N
\027Q
\027N       
\027\034
\027!
\248
\039
C.ITOH C210XP,C215XP,C310XP  mode Epson
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
C.ITOH C210XP,C215XP,C310XP  mode IBM  

\018
\015
\027P0
\027I\000
\027I\002
\248
\039
C.ITOH C815  mode IBM  

\018
\015
\027P0
\027I\000
\027I\002
\248
\039
C.ITOH  mode Laserjet
\027E
\027(10U\027(s0p12h10v0s3b03T
\027(10U\027(s0p16.67h8.5v0s3b0T



\248
\039
Cannon BJ130 Bubblejet

\018
\015
\027p\000 
\027H
\027G
\248
\039
Citizen 120D,180D  mode IBM
\027@\027~50\0276
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Citizen MSP Series  mode IBM
\027@\027~50\0276
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Citizen 120D,180D  mode standard
\027@\027~5
\018
\015
\027p-\000 
\027F
\027E
\248
\039
Citizen MSP Series  mode standard
\027@\027~5
\018
\015
\027p-\000 
\027F
\027E
\248
\039
Citizen Tribute 124 & 224  mode standard
\027@\026I\027E12
\027]
\027[
\027% 
\027R
\027Q
\248
\039
Diablo D25,D80
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
\027Q 
\027&
\027W
\248
\039
Diablo S11,S31
  
\027I
\027K
 


\248
\039
Diablo 32CQI,34LQ mode alternate
\027@  
\018
\015
 
\020\020\027p3
\020\020\027p4
\248
\039
Diablo 620   mode API
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
\027Q 
\027W
\027&
\248
\039
Diablo 620  mode HPRO5 basic
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
 


\248
\039
Diablo 620,630 mode SPI
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
 


\248
\039
Diablo 630  mode APIECS   
\027@  
\018
\015
 
\020\020\027p3
\020\020\027p4
\248
\039
Diablo 630   mode HPRO5 deluxe
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
\027Q 
\027&
\027W
\248
\039
Diablo 635
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
\027Q 
\027&
\027W
\248
\039
Diablo 1610,1620,1640,1641,1650
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
 


\248
\039
Diablo 1640   mode XMEM2
\027\013P  
\027\031\009
\027\031\013
\027Q 
\027&
\027W
\248
\039
Epson CR-420

\018
\015
\027p0
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson CR-420i
\027@
\018
\015
\027p0
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson DX-10,DX-20
\027\013P
\027\031\013
\027\031\008

\027&
\027W
\248
\039
Epson DX-35
\027\013P
\027\031\013
\027\031\008
\027Q
\027&
\027W
\248
\039
Epson EX series
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson FX series
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson HS-80 
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson JX series
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson LQ series
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson LX Series Printer
\027@
\018
\015
\027p\000
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson MX Series Printer
\027@
\018
\015
\027p\000
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Epson RX Series Printer
\027@
\018
\015
\027p\000
\027x\000
\027x\001
\248
\039
H-P DeskJet
\027E\027(s0P
\027(s10H
\027(s0P\027s16.6\027(s0T
\027s0P
\027s0P
\027s3P
\248
\039
H-P Laserjet
\027E
\027(10027(s0p12h10v0s3b03T
\027(10U\027(s0p16.67h8.5v0s3b0T



\248
\039
HP ThinkJet mode alternate
\027@
\018
\015

\027F
\027E
\248
\039
H-P Thinkjet  mode standard
\027s1C\027&k0S\027&16D
\027&k0S
\027&k2S

\015
\014
\248
\039
IBM Graphics Printer
\0277\027O
\018
\015

\027F
\027E
\248
\039
IBM Proprinter

\018
\015

\027I\000
\027I\002
\248
\039
IBM Quietwriter
\027-0\027T\018\027[\-92\002\000'\000
\018
\015



\248
\039
NEC P2,P3
\027+A
\027N
\027Q
\027N
\027\034
\027!
\248
\039
NEC P6
\027@\027p0
\018
\015
\027p0
\027x0
\027x1
\248
\039
NEC P2200,P5605,P7,P9XL
\027@
\018
\015
\027p0
\027x0
\027x1
\248
\039
Okidata 180 mode Epson
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Okidata Microline mode Epson
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Okidata Microline mode IBM
\027@
\018
\015
\027%Q 
\027I1
\027I3
\248
\039
Okidata Microline mode standard
\027\024
\030
\027
\027Z 
\0270
\0271
\248
\039
Okidata Laserline
\027E
\027(10027(s0p12h10v0s3b03T
\027(10U\027(s0p16.67h8.5v0s3b0T



\248
\039
Panasonic   mode Epson
\027@
\018
\015
\027p\000 
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Panosonic 3131 
\027\026I
\027\031\013
\027\031\009
\027Q
\027&
\027W
\248
\039
Seikosha 80,1600,3000,3005  mode standard
\027@\027\000
\018
\015
\027p\000
\027x\000
\027x\001
\248
\039
Seikosha 80,1600,3000,3005  mode IBM
\027@\027\000
\018
\015

\027x\000
\027x\001
\248
\039
Star Micronics   mode Star
\027@
\018
\015
\027p\000
\027x0
\027x1
\248
\039
Star Micronics   mode IBM
\027@
\018
\015
\027p0
\0275
\0274
\248
\039
Toshiba P321, P341, P351, P351C
\027\026I\027E12
\027]
\027[
\027%
\027R
\027Q
\248
\039
Toshiba P1340, P1350, P1351
\027\026I\027E12
\027]
\027[
\027%
\027R
\027Q
\248
\039
Toshiba Page Laser  mode Laserjet
\027E
\027(10027(s0p12h10v0s3b03T
\027(10U\027(s0p16.67h8.5v0s3b0T



\248
\039
Toshiba Page Laser  mode Toshiba
\027*q\027E12\027VT\003\027\027VT?\027-\027V+\003
\027]
\027[
\027$
\027R
\027Q
\248
\039

